! Definition generale de l'installation
VarianteStockage=0
VarianteEchangeurPrimaire=1
VarianteStockageET=1
VarianteBouclage=0
VariantePiscine=3
! Variables generales du champ de capteurs
Def_Capteur=0
NbCapteurs=10
Azimuth=0
Inclinaison=30
! Variables caracteristiques en saisie manuelle (Def_Capteur=1)
Scapt_Uni=1
Coef_eta0=0.8
Coef_a1=3.5
Coef_a2=0.015
! Variables caracteristiques du (des) ballons de stockage
NbBallon=1
Stock_VolUni=2000
Stock_EpIsol=60
Stock_NatureIsol=0
Stock_Situation=0
Stock_Tenv=18
! Variables caracteristiques de l echangeur primaire
DefEch=0
KEchSpe=100
EchExt_PuisSpe=700
EchExt_TPrimOut=25
EchExt_TSecIn=20
! Variables caracteristiques du circuit primaire 
DefPrimaire=0
Primaire_Long=50
Primaire_KL=0.2
! Variables caracteristiques du circuit de decharge ECS Instantane (Si VarianteStockage=1)
! Echangeur immerge (si VarianteStockageET=0)
DefET_EchImm=0
ET_KEchImmSpe=10000
! Echangeur externe (si VarianteStockageET=1)
DefET_EchExt=0
ET_KEchExtSpe=10000
DefET_Circuit=0
DefETCircuit_Long=20
DefETCircuit_KL=0.2
! Variables caracteristiques du bouclage sanitaire (Si VarianteBouclage <>0)
Def_Bouclage=0
Bouclage_Debit=500
Bouclage_DT=5
Bouclage_Long=200
Bouclage_KL=0.2
! Caracteristiques des bassins (VariantePiscine=2 ou VariantePiscine=3)
Def_Piscine=1
Piscine_Surface=100
Piscine_Profondeur=1.5
Piscine_Couverture=8
Piscine_ResistCouv=0.05
Piscine_Situation=0
Piscine_Exposition=0
Piscine_TempInt=27
Piscine_Renouv=1
Piscine_Echangeur=0
Piscine_PuissEchSpe=100
