# Rapport de simulation PAC Solaire

## Schéma de principe de la solution

## Généralités de la simulation

Nom : Test

Adresse : Adresse1 - Adresse2 - 82140 St Antonin Noble Val

Date projet : 24/06/2025 Etude réalisée par :

Nom du fichier climatique utilisé : FRA_PL_Nantes.Atlantique.AP.072220_TMYx.2009-2023.epw

## Capteurs solaires

### Champ de capteur

Champ | Marque | Modèle | Surface unitaire | Nombre | Surface totale | Orientation | Inclinaison | Fichier Caractéristiques
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | Heliopac | Solerpool | 2.5m² | 16 | 40 | 0°/Sud | 0°/horizontale | HeliopacSolpool.xml

### Circuit Primaire

Longueur du circuit primaire : 100 m Classe d'isolation : 2

## PAC

Marque | Modèle | Nombre | Nom du fichier des caractéristiques PAC
--- | --- | --- | ---
Heliopac | SolerpacSE134A-8 | 1 | SolerpacSE134A-8.xml

## Ballon d'eau chaude

Type de Ballon | Volume unitaire (l) | Nombre de ballons | Isolation | Situation | Résistance électrique (W)
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Ballon Tampon Chauffage | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure | 3000
Ballon ECS | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure | 3000

## Besoins d'eau chaude sanitaire

| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Volume (l/j) | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 982 | 867 | 867 | 1040 | 1213 | 1271 | 1271
Température (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Besoins (kWh) | 1218 | 1088 | 1177 | 1081 | 1011 | 718 | 628 | 634 | 775 | 1018 | 1130 | 1196

Les besoins d'eau chaude sanitaire sont évalués aux points de puisage et non au niveau de la production.

Fichier de besoins ECS : BesoinsECS_40_ConfigChauffage.xml

## Bouclage sanitaire

Pas de bouclage sanitaire

## Besoins de chauffage et charge de la boucle chauffage

| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Besoins (kWh) | 2554 | 1680 | 1098 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 526 | 2101
Temp consigne (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Charge Chauffage Calculée (kWh) | 3023 | 2031 | 1392 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 757 | 2541

### Caractéristiques des émetteurs de chaleur

Type | Temp ext de base (°C) | DT Nominal Emetteur (°C) | DT in/out emetteur
--- | --- | --- | ---
Radiateurs | -5 | 30 | 10

### Caractéristiques du circuit de distribution

Longueur totale du circuit = 200 m

Classe d'isolation du circuit = Classe2

Fichier de besoins de chauffage : Mensuel_Nantes_20.xml

## Résultats de simulation

### Bilan mensuel

| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Temp Ext (°C) | 7 | 7.5 | 8.7 | 11.3 | 16.1 | 18.3 | 20 | 19.7 | 17.4 | 13.7 | 9.2 | 7.7 | 13.1
Rayo Horiz (kWh/m²) | 34 | 54 | 111 | 143 | 180 | 185 | 181 | 162 | 121 | 74 | 44 | 29 | 1323
Temp Eau Froide (°C) | 13 | 13.3 | 13.9 | 15.2 | 17.6 | 18.7 | 19.5 | 19.4 | 18.2 | 16.4 | 14.1 | 13.4 | 16.1
Besoins ECS (kWh) | 1218 | 1088 | 1177 | 1081 | 1011 | 718 | 628 | 634 | 775 | 1018 | 1130 | 1196 | 11677
Charge Chauffage (kWh) | 3023 | 2031 | 1392 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 757 | 2541 | 10195
Energie Condenseur (kWh) | 2526 | 2404 | 2312 | 1644 | 1165 | 863 | 776 | 783 | 924 | 1259 | 1951 | 2881 | 19494
Energie Compresseur (kWh) | 873 | 814 | 775 | 535 | 349 | 251 | 219 | 227 | 275 | 411 | 675 | 989 | 6397
Energie Evaporateur (kWh) | 1654 | 1591 | 1538 | 1109 | 817 | 613 | 557 | 556 | 650 | 849 | 1276 | 1894 | 13111
Consommation Auxiliaires (kWh) | 183 | 158 | 151 | 97 | 69 | 66 | 73 | 55 | 49 | 78 | 128 | 182 | 1295
COP (y compris auxiliaire) | 2.39 | 2.47 | 2.49 | 2.59 | 2.78 | 2.71 | 2.65 | 2.76 | 2.85 | 2.57 | 2.42 | 2.45 | 2.53
Résistance electrique ECS (kWh) | 69 | 55 | 48 | 40 | 43 | 44 | 51 | 46 | 37 | 46 | 55 | 64 | 603
Résistance electrique chauffage (kWh) | 831 | 474 | 349 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 190 | 620 | 2560
FSAV | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.58
FPAC | 0.73 | 0.81 | 0.85 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.8 | 0.96

### Aptitude du système à satisfaire les usages

Besoins ECS satisfait à 100 %

Charge Boucle chauffage satisfaite à 77 %

### Indicateurs annuels

COP Moyen Annuel = 2.53 : Critère Fonds Chaleur Non Atteint (COP Moyen Annuel < 2.8)

Taux d'économie d'énergie FSAV = 0.58 : Critère Fonds Chaleur Satisfait (FSAV > 0.3)

Part des besoins couverte par la PAC FPAC = 0.96 : Appoint Effet Joule autorisé (FPAC > 0.9)

Rapport généré par PACSolaireNoyau Version 1.81 du 24 octobre 2025