# Rapport de simulation PAC Solaire

## Schéma de principe de la solution

## Généralités de la simulation

Nom : Test

Adresse : Adresse1 - Adresse2 - 82140 St Antonin Noble Val

Date projet : 24/06/2025 Etude réalisée par :

Nom du fichier climatique utilisé : FRA_PR_Marseille.Provence.AP.076500_TMYx.2009-2023.epw

## Capteurs solaires

### Champ de capteur

Champ | Marque | Modèle | Surface unitaire | Nombre | Surface totale | Orientation | Inclinaison | Fichier Caractéristiques
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | Heliopac | Solerpool | 2.5m² | 24 | 60 | 0°/Sud | 0°/horizontale | HeliopacSolpool.xml
2 | Dualsun | DSTN 425-108M10TB-03 | 1.95m² | 10 | 19.5 | 0°/Sud | 0°/horizontale | DualsunDSTN425-108.xml

### Circuit Primaire

Longueur du circuit primaire : 100 m Classe d'isolation : 2

## PAC

Marque | Modèle | Nombre | Nom du fichier des caractéristiques PAC
--- | --- | --- | ---
Heliopac | SolerpacSE134A-12 | 1 | SolerpacSE134A-12.xml

## Besoins piscine

### Description de la piscine

Surface (m²) | Profondeur (m) | Resist Couv (m².°C/W) | Situation | Exposition | Type | Puissance Echangeur (W/°C)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
100 | 1.5 | 0.05 | Extérieure | Protégé du vent | Piscine publique | 2406.6

| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Ouverture | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte | Ouverte
Temp Bassin (°C) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Taux Renouv (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Couverture | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h | de 9 à 18 h

Nom du fichier de besoins utilisé : BesoinsPiscineInterieure12mois.xml

## Résultats de simulation

### Bilan mensuel

| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Temp Ext (°C) | 7.7 | 8.1 | 11.3 | 14.3 | 18.5 | 23.2 | 25.3 | 25.4 | 21.1 | 17.5 | 12.8 | 8.6 | 16.2
Rayo Horiz (kWh/m²) | 61 | 79 | 129 | 174 | 210 | 219 | 228 | 200 | 144 | 99 | 61 | 50 | 1659
Temp Eau Froide (°C) | 15 | 15.1 | 16.8 | 18.3 | 20.4 | 22.7 | 23.8 | 23.8 | 21.7 | 19.8 | 17.5 | 15.4 | 19.2
Besoins Piscine (kWh) | 31650 | 25651 | 21331 | 13135 | 6360 | 2317 | 72 | 704 | 5896 | 15163 | 23228 | 30826 | 176338
Energie Condenseur (kWh) | 8482 | 7705 | 10067 | 7810 | 4659 | 1763 | 72 | 621 | 4845 | 8987 | 9848 | 7850 | 72714
Energie Compresseur (kWh) | 2100 | 1884 | 2347 | 1803 | 1059 | 403 | 16 | 132 | 1068 | 1972 | 2303 | 1924 | 17017
Energie Evaporateur (kWh) | 6381 | 5821 | 7720 | 6007 | 3599 | 1359 | 56 | 488 | 3777 | 7014 | 7544 | 5925 | 55697
Consommation Auxiliaires (kWh) | 281 | 254 | 268 | 206 | 120 | 47 | 4 | 16 | 118 | 219 | 264 | 280 | 2080
COP (y compris auxiliaire) | 3.56 | 3.6 | 3.84 | 3.88 | 3.94 | 3.91 | 3.55 | 4.16 | 4.08 | 4.09 | 3.83 | 3.56 | 3.8
Chaudière (utile) (kWh) | 23168 | 17945 | 11263 | 5325 | 1700 | 553 | 0 | 83 | 1050 | 6176 | 13380 | 22976 | 103624
FSAV | 0.19 | 0.21 | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.56 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.44 | 0.31 | 0.18 | 0.3
FPAC | 0.26 | 0.3 | 0.47 | 0.59 | 0.73 | 0.76 | 1 | 0.88 | 0.82 | 0.59 | 0.42 | 0.25 | 0.41

### Aptitude du système à satisfaire les usages

### Indicateurs annuels

COP Moyen Annuel = 3.8 : Critère Fonds Chaleur Satisfait (COP Moyen Annuel > 2.8)

Taux d'économie d'énergie FSAV = 0.3 : Critère Fonds Chaleur Satisfait (FSAV > 0.3)

Part des besoins couverte par la PAC FPAC = 0.41 : Appoint Effet Joule interdit (FPAC < 0.9)

Rapport généré par PACSolaireNoyau Version 1.80 du 23 octobre 2025