# Rapport de simulation PAC Solaire

## Schéma de principe de la solution

## Généralités de la simulation

Nom : Test

Adresse : Adresse1 - Adresse2 - 82140 St Antonin Noble Val

Date projet : 24/06/2025 Etude réalisée par :

Nom du fichier climatique utilisé : FRA_PR_Marseille.Provence.AP.076500_TMYx.2009-2023.epw

## Capteurs solaires

### Champ de capteur

Champ | Marque | Modèle | Surface unitaire | Nombre | Surface totale | Orientation | Inclinaison | Fichier Caractéristiques
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | Heliopac | Solerpool | 2.5m² | 16 | 40 | 0°/Sud | 0°/horizontale | HeliopacSolpool.xml

### Circuit Primaire

Longueur du circuit primaire : 100 m Classe d'isolation : 2

## PAC

Marque | Modèle | Nombre | Nom du fichier des caractéristiques PAC
--- | --- | --- | ---
Heliopac | SolerpacSE134A-8 | 1 | SolerpacSE134A-8.xml

## Ballon d'eau chaude

Type de Ballon | Volume unitaire (l) | Nombre de ballons | Isolation | Situation | Résistance électrique (W)
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Ballon Préchauffage ECS | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure | -
Ballon ECS Appoint | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure | -

### Préparation d'ECS en instantanée

Type | Puissance spécifique échangeur (W/°C) | Longueur canalisation (m) | Classe Isolation
--- | --- | --- | ---
Préchauffage | 19184.81 | 20 | Classe 3
Appoint | 21103.29 | 20 | Classe 3

## Besoins d'eau chaude sanitaire

| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Volume (l/j) | 4958 | 5136 | 5142 | 4960 | 4582 | 3874 | 3438 | 3124 | 4044 | 4436 | 4734 | 4882
Température (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Besoins (kWh) | 4410 | 4091 | 4240 | 3697 | 3193 | 2297 | 1975 | 1795 | 2537 | 3174 | 3656 | 4249

Les besoins d'eau chaude sanitaire sont évalués aux points de puisage et non au niveau de la production.

Fichier de besoins ECS : BesoinsECS_40_Double.xml

## Bouclage sanitaire

Bouclage sanitaire réchauffé par le ballon

Débit de bouclage = 500 l/h

Delta T Température Aller-Retour = 5 °C

## Résultats de simulation

### Bilan mensuel

| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Temp Ext (°C) | 7.7 | 8.1 | 11.3 | 14.3 | 18.5 | 23.2 | 25.3 | 25.4 | 21.1 | 17.5 | 12.8 | 8.6 | 16.2
Rayo Horiz (kWh/m²) | 61 | 79 | 129 | 174 | 210 | 219 | 228 | 200 | 144 | 99 | 61 | 50 | 1659
Temp Eau Froide (°C) | 15 | 15.1 | 16.8 | 18.3 | 20.4 | 22.7 | 23.8 | 23.8 | 21.7 | 19.8 | 17.5 | 15.4 | 19.2
Besoins ECS (kWh) | 4410 | 4091 | 4240 | 3697 | 3193 | 2297 | 1975 | 1795 | 2537 | 3174 | 3656 | 4249 | 39319
Pertes Bouclage (kWh) | 2178 | 1968 | 2179 | 2107 | 2175 | 2102 | 2170 | 2169 | 2103 | 2175 | 2107 | 2175 | 25613
Energie Condenseur (kWh) | 4067 | 3784 | 4737 | 4270 | 3902 | 2963 | 2624 | 2392 | 3221 | 3822 | 4137 | 3703 | 43627
Energie Compresseur (kWh) | 1273 | 1153 | 1464 | 1242 | 1085 | 767 | 655 | 613 | 873 | 1107 | 1293 | 1133 | 12666
Energie Evaporateur (kWh) | 2793 | 2630 | 3273 | 3027 | 2816 | 2196 | 1968 | 1778 | 2347 | 2715 | 2843 | 2570 | 30961
Consommation Auxiliaires (kWh) | 208 | 186 | 224 | 183 | 152 | 101 | 84 | 80 | 119 | 158 | 198 | 182 | 1879
COP (y compris auxiliaire) | 2.74 | 2.82 | 2.8 | 2.99 | 3.15 | 3.41 | 3.54 | 3.44 | 3.24 | 3.02 | 2.77 | 2.81 | 2.99
Chaudière (utile) (kWh) | 3114 | 2830 | 2358 | 2170 | 2149 | 2107 | 2224 | 2256 | 2093 | 2206 | 2253 | 3289 | 29055
FSAV | 0.35 | 0.36 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.4
FPAC | 0.56 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.58 | 0.54 | 0.51 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.52 | 0.6

### Aptitude du système à satisfaire les usages

Besoins ECS satisfait à 100 %

### Indicateurs annuels

COP Moyen Annuel = 2.99 : Critère Fonds Chaleur Satisfait (COP Moyen Annuel > 2.8)

Taux d'économie d'énergie FSAV = 0.4 : Critère Fonds Chaleur Satisfait (FSAV > 0.3)

Part des besoins couverte par la PAC FPAC = 0.6 : Appoint Effet Joule interdit (FPAC < 0.9)

Rapport généré par PACSolaireNoyau Version 1.80 du 23 octobre 2025