# SoloPAC : Rapport de simulation

## Schéma de principe de la solution

## Généralités de la simulation

Nom : Test

Adresse : Adresse1 - Adresse2 - 82140 St Antonin Noble Val

Date projet : 24/06/2025 Etude réalisée par :

Nom du fichier climatique utilisé : FRA_PL_Nantes.Atlantique.AP.072220_TMYx.2009-2023.epw

## Capteurs solaires

### Champ de capteur

Champ | Marque | Modèle | Surface unitaire | Nombre | Surface totale | Orientation | Inclinaison | Fichier Caractéristiques
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | Heliopac | Solerpool | 2.5m² | 24 | 60 | 0°/Sud | 0°/horizontale | HeliopacSolpool.xml

### Circuit Primaire

Longueur du circuit primaire : 100 m Classe d'isolation : 2

## PAC

Marque | Modèle | Nombre | Nom du fichier des caractéristiques PAC | COP B(10-7)W(40-45) | Pabs B(10-7)W(40-45) | COP B(10-7)W(55-65) | Pabs B(10-7)W(55-65)
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Heliopac | SolerpacSE134A-12 | 1 | SolerpacSE134A-12.xml | 3.82 | 3.15 kW | 2.77 | 4.19 kW

La modélisation de la PAC est basée sur une matrice de performances. La matrice de performances est construite à partir de 2 points, et des formules d'interpolation/extrapolation utilisées dans le cadre de la RE2020. Cette matrice de performances, généralement pessimiste, peut ainsi conduire à des performances globales de l’installation de PAC Solaire moindres que celles constatées sur le terrain.

Les 2 points de construction sont mesurés selon la norme EN14511.

## Ballon d'eau chaude

Type de Ballon | Volume unitaire (l) | Nombre de ballons | Isolation | Situation | Résistance électrique (W)
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Ballon Préchauffage ECS | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure | -
Ballon ECS Prioritaire | 2000 | 1 | 50mm Laine minérale | Intérieure | 3000

## Besoins d'eau chaude sanitaire

| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Volume (l/j) | 4958 | 5136 | 5142 | 4960 | 4582 | 3874 | 3438 | 3124 | 4044 | 4436 | 4734 | 4882
Température (°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Besoins (kWh) | 4751 | 4397 | 4762 | 4221 | 3645 | 2832 | 2492 | 2285 | 3013 | 3723 | 4209 | 4596

Les besoins d'eau chaude sanitaire sont évalués aux points de puisage et non au niveau de la production.

Fichier de besoins ECS : BesoinsECS_40_Double.xml

## Bouclage sanitaire

Bouclage sanitaire réchauffé par le ballon

Longueur totale du circuit de bouclage = 446.1538 m

Classe d'isolation du circuit = Classe4

## Résultats de simulation

### Bilan mensuel

| Jan | Fev | Mar | Avr | Mai | Jun | Jui | Aou | Sep | Oct | Nov | Dec | Total
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Temp Ext (°C) | 7 | 7.5 | 8.7 | 11.3 | 16.1 | 18.3 | 20 | 19.7 | 17.4 | 13.7 | 9.2 | 7.7 | 13.1
Rayo Horiz (kWh/m²) | 34 | 54 | 111 | 143 | 180 | 185 | 181 | 162 | 121 | 74 | 44 | 29 | 1323
Temp Eau Froide (°C) | 13 | 13.3 | 13.9 | 15.2 | 17.6 | 18.7 | 19.5 | 19.4 | 18.2 | 16.4 | 14.1 | 13.4 | 16.1
Besoins ECS (kWh) | 4536 | 4364 | 4762 | 4221 | 3645 | 2832 | 2492 | 2285 | 3013 | 3723 | 4209 | 4596 | 44685
Pertes Bouclage (kWh) | 2190 | 2164 | 2455 | 2435 | 2524 | 2440 | 2518 | 2522 | 2448 | 2508 | 2393 | 2470 | 29071
Energie Condenseur (kWh) | 6387 | 6491 | 7225 | 6911 | 6544 | 5646 | 5391 | 5196 | 5837 | 6440 | 6636 | 7183 | 75891
Energie Compresseur (kWh) | 2036 | 2029 | 2216 | 2061 | 1857 | 1584 | 1483 | 1464 | 1661 | 1952 | 2106 | 2321 | 22774
Energie Evaporateur (kWh) | 4351 | 4462 | 5008 | 4850 | 4686 | 4061 | 3907 | 3732 | 4176 | 4488 | 4530 | 4862 | 53117
Consommation Auxiliaires (kWh) | 222 | 219 | 235 | 212 | 183 | 152 | 139 | 139 | 161 | 201 | 226 | 251 | 2345
COP (y compris auxiliaire) | 2.82 | 2.88 | 2.94 | 3.03 | 3.2 | 3.24 | 3.32 | 3.24 | 3.2 | 2.99 | 2.84 | 2.79 | 3.02
Résistance electrique ECS (kWh) | 680 | 359 | 341 | 81 | 24 | 9 | 6 | 1 | 0 | 136 | 251 | 213 | 2106
FSAV | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.65
FPAC | 0.9 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.97

### Aptitude du système à satisfaire les usages

Besoins ECS satisfait à 99 %

### Indicateurs annuels

COP Moyen Annuel = 3.02 : Critère Fonds Chaleur Satisfait (COP Moyen Annuel > 2.8)

Taux d'économie d'énergie FSAV = 0.65 : Critère Fonds Chaleur Satisfait (FSAV > 0.3)

Part des besoins couverte par la PAC FPAC = 0.97 : Appoint Effet Joule autorisé (FPAC > 0.9)

Rapport généré par SoloPACNoyau SoloPAC : Version 1.0 du 19 novembre 2025